**封闭巡逻车技术参数要求**

1. 电气系统
2. 车型：电动巡逻车

2. 电控：Zapi ACE2(72/350A)

3. 蓄电池额定电压：72V:6只12V/120AH

4. 电机：≥7KW 后驱系统

5. 充电机：WT7220Z(带CE认证)

6. 充电时间：6-8小时

二、车身配置

1. 前挡玻璃：前挡风玻璃，夹胶玻璃、雨刮器

2. 顶蓬：玻璃钢顶棚、顶棚折叠拉手, ABS内饰板

3. 座椅、地板、后视镜：皮革座椅、地板革+压条、左右各一个后视镜

4. 仪表台：仪表及开关：液晶仪表，组合开关，电子闪光器，危险警报开关,进退开关

5. 灯光及信号：12v灯光：前大灯（远近光），前后转向灯，后尾灯（示廓灯+制动灯），倒车灯

6. 音响：收音机（带MP3），电喇叭及倒车蜂鸣器

三、底盘

1. 底盘：微型汽车底盘优化、整体式焊接车身骨架、磷化烤漆处理

2. 传动系统：无级变速系统

3. 转向系统：电动助力转向器+聚氨脂发泡方向盘

4. 前桥及悬挂：麦弗逊独立悬架

5. 后桥及悬挂：扭力梁半独立悬架

6. 轮胎：165/70 R14真空子午线胎；车轮：14X5J 钢圈 轮罩

7. 其它：DC/DC转换、后备箱、配警灯与喊话器、地板革+压条、前保险杠FRP、后保险杠FRP、刹车助力

四、技术参数

1. 额定乘员（人）：5人

2. 外形尺度长\*宽\*高（mm）：≥3110\*1500\*1920

3. 最大行驶速度（km/h）：≥30

4. 续驶里程（km）：≥80

5. 最大爬坡度（%）：≥20

6. 电池：≥6块

7. 质保期：整车质保贰年。

8、其它配置： （包含：税、运费、暖风、空调、防雨篷布、车窗雨眉、前挡遮阳板、四窗遮阳帘），整车质保贰年。

9、本项目为“交钥匙工程”，本次采购包含全部费用。