窗帘技术要求

一、采购预算：139496元

二、采购内容及要求

此次更换窗帘共计共92个窗口、184块窗帘，按照要求阳面采用羊驼绒（柠檬黄）材料，阴面采用五美绒（果绿）材料，幅面宽度2.8m预计总用量1884m。

1、材料标准：

羊驼绒（柠檬黄）：经线200DY/DY+100DY/阳离子DTY 17430根，纬线200D/DTY+100D/阳离子DTY，密度23梭、布料幅宽280cm 、克重≥800g/m2、遮光率达到90%以上。

五美绒（果绿）：经线17200根、75D长丝+17200根弹丝、纬线300D黑丝、密度20梭、布料幅宽280cm、克重≥600g/m2、遮光率达到90%以上。

1. 具体要求：

非涂层遮光布；无毒、无味、不含挥发性化学成分；有隔音、隔热、吸尘效果，可干洗、水洗等；可做防水、防静电、阻燃等处理；能防止紫外线对人体的伤害；附料：12公分有纺布带；喷银静音打孔圈，挂环直径5cm；机器加工每米350针双线加固缝锁；每平米2.5倍褶皱呈现；每幅窗帘打6孔，打孔处双面压边；

三、交付时间

合同签订后20日历日内完成。

1. 其他

1、报价包含量尺、材料、送货、安装、调试等全部费用。

2、质保期：1年